# Kurzbedienungsanleitung – Medientechnik

* Bei dunklem Touchpaneel berühren Sie den Bildschirm.
* Die Medientechnik ist mit dem **Schlüsselschalter**, der rechts auf der Bedieneinheit des AV-Medienpults zu finden ist, zu aktivieren.
* Schalten Sie bei Bedarf den Vortragenden-PC ein. Dieser befindet unten hinter der zweiten Türe des AV-Medienracks von links aus gesehen.
* Sie können auch Notebooks mit der Anlage via VGA oder HDMI-Anschluss verbinden. Ein HDMI und ein VGA-Anschlusskabel erhalten Sie beim Portier.
* **Achtung: die AV-Anlage aktiviert selbstständig den Projektor (Aufwärmphase!) skaliert automatisch die richtige Bildauflösung für den Projektor – es wird keine Fernbedienung benötigt und es sind keine zusätzlichen Einstellungen am Notebook notwendig!
Wir empfehlen eine Auflösung von 1280x800.**
* Nach Hochfahren der Anlage wählen Sie am Touchpaneel die zu übertragende Signalquelle und regeln ggf. die Lautstärke.

* Der grüne **Emergency-Button** sorgt im Notfall für einen sicheren „Raumzustand“. Der Projektor wird ausgeschaltet und die Tonanlage stumm geschaltet.
* Der Button **Anlage aus** schaltet den Videoprojektor aus.
* Mit dem Button **Raum** können Sie die Bedienseite zum Schalten der Belüftung aufrufen.
* Der Button **Home** führt Sie jederzeit auf die Haupt-Bedienseite des Touchpaneels.

**Achtung: Nach der letzten Vorlesung des Tages ist die Anlage immer durch Betätigen des Schlüsselschalters auszuschalten!**

Weitere Informationen finden Sie in der umfangreichen Bedienungsanleitung abgelegt im AV-Rack.

**Bei technischen Problemen wenden Sie sich an Ihre Betreuung:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Portier im NIG**T: +43-1-4277-12883 |   |  |